|  |  |
| --- | --- |
| Kundeoplysninger | Dato: |
| Firma / afd.: | Kontaktperson: |
| Adresse: | Telefon: |
| Postnr. & by: | Mobil: |
| Land: | E-mail: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordreoplysninger | | | | Ordrenr.: |
| Alternativ leveringsadresse? | Nej | Ja **🡪** | Adr.: | |
| Alternativ faktureringsadresse? | Nej | Ja **🡪** | Adr.: | |
| Ønskes transportforsikring? *\*Faktureres som 3-5 % af den anførte værdi* | Nej | Ja\* **🡪** | Værdi: | |
| Emnerne sendes til CemeCon den (dato): med: | | | | |
| Ønsket leveringsdato: | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emne-/materialeoplysninger | | | | | | |
| Emnets art: | | | | Antal: | | |
| Materiale: | | | | Wrk.nr.: | | |
| Hårdhed (HCR): | | | | Anløbs-/hærdningstemperatur (°C): | | |
| Behandling af emnet før levering hos CemeCon: | Spåntaget  Slebet | | Glasblæsning  Mikroblæsning | | Polering  Højglanspolering | Andet: |
| Emnet er forarbejdet: | Presset  Loddet | | Svejst | | Limet | Andet: |
| Emnet arbejder i/mod: | Rustfrit stål  Stål | | Kobber  Plast | | Gummi  Aluminium | Andet: |
| Problemer med: | | | | | | |
| Ønsket behandling: | Jeg ved hvad jeg vil have: +  topfinish | | | | | |
|  | HYPERLOX HT  HYPERLOX LT  HyperSlip TAN  TINALOX  +  TopFinish | TICANOX  TINALOX SN2  PureCr  HyperSlip PureCr | | | UltraPlex HD  CrN  HyperSlip CrN | TiN  DLC |
|  | CemeCon vælger en behandling ud fra modtaget info  Ring mig op for rådgivning | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tegning og beskrivelse | | |  |
| separat bilag / eller indtegnes her **🡪** | | |
|  | | Overflader der **skal** behandles |
|  | | Overflader der **ikke** må behandles |
|  | | |
|  | | |
| **Billedresultat for exclamation mark** | **Brug ikke tape eller sprittusch på emnerne, specielt ikke på de funktionelle overflader og fjern hærdeskal. Skil værktøjet ad; emner skal være fri for propper og skillevægge / kølekanaler skal være fri. Kunden kan blive pålagt tillæg i fald CemeCon skal udføre ekstraopgaver.** | | |